## Uitleg systeembord

Inmiddels zijn wij zo ver gekomen dat er gewerkt moet worden. Er gaat gewerkt worden aan de systeemborden.

Middels deze borden kan jij verschillende systemen na bootsen. Hiervoor is een beetje fantasie nodig omdat het LED lampje bij sommige opdrachten misschien wel in theorie een garagedeur is.

Voordat wij aan het werk kunnen met de systeemborden is het noodzakelijk om de werking te begrijpen. Dit gaan wij nu bespreken.

Het systeembord.

Het systeembord kan je zien als een bord dat bestaat uit 3 verschillende delen.

Een linkerzijde (INVOER), midden (VERWERKING) en rechts (UITVOER) .

Via de linkerzijde kan jij een signaal 'het systeem' in sturen. Dit kan door een drukschakelaal maar ook via een geluidsensor of bijvoorbeeld de pulsgenerator.

In het midden van het systeembord vindt de verwerking plaatst. Via een onderdeel van de invoer kan er een signaal naar een onderdeel van de verwerking worden verstuurd. Je kan bijvoorbeeld een uitgang van een drukschakelaar verbinden met een ingang van een OF-poort.

Wanneer een compartiment, dit is een ander woord voor onderdeel van de verwerking een signaal krijgt van de invoerzijde gebeurd er iets in dit onderdeeltje.

Om er achter te komen wat er tijdens de verwerking plaatsvindt kan je de uitgang van de verwerking weer verbinden met een LED. Deze LED valt onder de 'uitvoer'.