## Praktijkopdracht 3.2

Opdracht 3.2.1: (met verwerking)

- Laat een LED aangaan bij een spanning van 3 Volt en meer.

Praktijk probleem:

Omschrijving: De thermostaat staat in huis ingesteld op 19.5 graden. Wanneer het in huis kouder wordt dan 19.5 graden moet de cv-ketel aanslaan om het huis te verwarmen.

Kan jij hier een oplossing voor vinden? (Tip: neem voor 19.5 graden 3 Volt.)

Opdracht 3.2.2:

EN-poort.

Maak een verbinding tussen de uitgang van een drukschakelaar en een ingang van de EN-poort. Doe hetzelfde voor de uitgang van een tweede drukschakelaar en de tweede ingang van dezelfde EN-poort. Maak een verbinding tussen de uitgang van de EN-poort en een LED.

Druk op één drukschakelaar en kijk naar de LED.

Herhaal dit met de andere drukschakelaar.

Herhaal dit nog een keer maar druk nu beide drukschakelaars gelijktijdig in.

Vul vervolgens de waarheidstabel in.

Opdracht 3.2.3:

OF-poort.

Doe vervolgens hetzelfde voor de OF-poort.

- Maak ook een waarheidstabel voor deze verwerker.

- Leg uit dat deze OF-poort eigenlijk geen echte OF-poort is maar een EN/OF-poort.

Opdracht 3.2.4:

Invertor ("to invert" betekent omkeren)

Maak een verbinding tussen de uitgang van een

drukschakelaar en de ingang van de invertor.

Sluit de uitgang van de invertor aan op een LED.

Druk op de drukschakelaar en kijk naar de LED.

Laat de drukschakelaar weer los en kijk weer naar de LED.

Maak hiernaast een waarheidstabel voor deze verwerker.