## Configuratie robot

In de configuratie beschrijf je:

- Welk type DC-motor, servomotor of sensor is verbonden, en met welke poort (uitgang) van de Control Hub.
- Elke motor en sensor geef je een unieke naam. Die naam gebruik je later bij het programmeren.

Maak voor de Minibot de volgende configuratie:

- Open het menu (drie puntjes rechtsboven).
- Selecteer Configure Robot.
- Selecteer “Control Hub portal ..” en “Control Hub …”
- Stel poort 0 in als Rev Core Hex motor. Noteer als naam ‘left_drive’.
- Stel poort 1 in als Rev Core Hex motor. Noteer als naam ‘right_drive’