## Calculeren met tijdnormen

Tijdnormenboek

Het groene boek

Bij het opstellen van een begroting en/of een planning maken we vaak gebruik van gemeten tijdnormen. Er zijn verschillende normboeken te krijgen. Wij gaan, voor dit arrangement, werken met Het Groene Boek.

De normen hierin zijn gegroepeerd volgens de RAW systematiek. De normen hebben een code bestaande uit een werkcategorie-code, een subwerkcategorie-code en een romptekst-code.

Voorbeeld:

1. werkcategorie-code 22: Grondwerken
2. subwerkcategorie-code 01: Grond ontgraven
3. Romptekst-code 01: Grond ontgraven uit watergang / geul / cunet / put / haven.

Dus de volledige code van Grond ontgraven uit watergang / geul / cunet / put / haven is: 22.01.01.

Deze code komt overeen met de code uit de RAW catalogus.

Bij de code uit de vorige vraag staat de volgende omschrijving:

"inclusief transport binnen het werkvak, losmaken en geringe aanvulling met zand;
bij het straten in een hard zandbed de tijdnorm met 10% verhogen;
bij het straten van glooiingen de tijdnorm met 100% verhogen"

Rekenen met tijdnormen

Het tijdnormenboek is niet bepaald een makkelijk boek. We hebben al gezien dat je goed moet zoeken en lezen om te bepalen waar je welke werkzaamheden vind en of je daarbij niet iets mist. Daarnaast moet je ook goed snappen wat de genoemde getallen precies betekenen.

Lees, voor de volgende vragen, pagina 8 t/m 10 van Het Groene Boek.

Opdracht:

Werk je inventarisatiegegevens uit in een inventarisatierapport. Een format voor zo'n rapport vind je hier op blz. 39 tot en met 41.

Hieronder staat een deel uit Het Groene Boek:

Hieronder vind je een ander normendocument.

Begroten.Tijdnormen aanleg