# VS 23 varende WVS-en , verlichting

Voorschrift 23: Werktuiglijk voortbewogen vaartuigen die varende zijn
a) Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig dat varende is dient te tonen:
i) een toplicht op het voorschip;
ii) een tweede toplicht achter het toplicht op het voorschip en hoger geplaatst, behalve
dat een vaartuig met een lengte van minder dan 50 meter niet verplicht is zulk een
licht te tonen, doch het wel mag doen;
Je kunt dus als je twee toplichten ziet niet zeggen: "Ah, die is groter dan 50m.".
Dat kán hij zijn.
Een schip < 50m mág wel twee toplichten hebben.
iii) zijlichten;
iv) een heklicht;
b) Een luchtkussenvaartuig, varende zonder waterverplaatsing, dient behalve de lichten
voorgeschreven onder a) van dit Voorschrift een rondom zichtbaar geel schitterlicht te tonen.
c)
i) Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig met een lengte van minder dan 12 meter
mag, in plaats van de lichten voorgeschreven onder a) van dit Voorschrift, een
rondom zichtbaar wit licht en de zijlichten tonen;
Dus geen apart heklicht meer nodig.
ii) Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig met een lengte van minder dan 7 meter en
waarvan de hoogst bereikbare snelheid niet meer is dan 7 zeemijlen per uur mag, in
plaats van de lichten voorgeschreven onder a) van dit Voorschrift, een rondom
zichtbaar wit licht tonen en dient, indien uitvoerbaar, ook zijlichten te tonen.
Zijlichten niet meer verplicht.
iii) het toplicht of het rondom zichtbaar wit licht van een werktuiglijk voortbewogen
vaartuig met een lengte van minder dan 12 meter mag uit het midscheeps verticale
vlak in langsrichting worden geplaatst indien plaatsing in dit vlak niet uitvoerbaar is,
mits de zijlichten worden gecombineerd in één lantaarn, die gevoerd dient te worden
in het midscheeps verticale vlak in langsrichting of zo dicht mogelijk geplaatst nabij
hetzelfde langsscheepse vlak als waarin het toplicht of rondom zichtbaar wit licht zich
bevindt.
Eigenlijk staat hier: <12m? => wit rondom zichtbaar licht.
Zie maar waar je hem neerzet, als het maar zo dicht mogelijk bij het midden is.