# VS 28 Schepen met grote diepgang ( lichten en dagmerken)

Voorschrift 28: Vaartuigen door hun diepgang beperkt in hun
manoeuvreerbaarheid
Een vaartuig door zijn diepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid mag, behalve de lichten voor een werktuiglijk voortbewogen vaartuig, voorgeschreven in Voorschrift 23, drie rondom zichtbare rode lichten tonen, loodrecht ten opzichte van elkaar, of een cylinder, daar waar deze
het best kunnen worden gezien.

"3 x rood: die boot is grooot" En als je om die drie lichten een kader denkt heb je de omtrek van het dagmerk: een cilinder.
Feitelijk hoeft dat niet zo te zijn. Het zou theoretisch ook een kort schip kunnen zijn dat heel diep steekt.
Maar in de praktijk zijn het hele grote, lange, diepstekende en vooral traag sturende schepen die ook nog eens te weinig water onder het schip hebben om lekker te kunnen manoeuvreren.
Zijn ze daarmee vrijgesteld van hun uitwijkplicht?
NEE.
Vaartverminderen is ook uitwijken.
Daarmee komen ze wellicht in de problemen, maar dat is weer een andere zaak.
Ze moeten gewoon uitwijken.
VLCC Tanker Zeevaartschooldocent.

Maar ik denk niet dat ze het erg waarderen als jij als coastertje van amper 100 meter een dergelijk schip dwingt tot het ondernemen van actie terwijl hij toont dat dat moeilijk voor hem is.
(Filmpje na volgend VS)