## berekenen

Berekenen van weerstanden

leerdoelen:

- Aan het einde van de les kan je de weerstand berekenen.

handelingsdoelen:

- Je kan meten met een voltmeter en een ampère meter.

In deze proef gaan we dezelfde weerstanden gebruiken als de vorige proef. Je kan dus goed jezelf controleren of je het goed doet of niet. In de vorige les hebben we al gekeken hoe verschillende meters aangesloten moeten worden. Als je hier nog moeite mee hebt, lees dat even terug.

De weerstand kan berekend worden door de formule: R = U/I. Hierin staat R voor de weerstand (Ω), U staat voor de spanning (in volt) en I staat voor de stroomsterkte (in Ampère).

Benodigdheden:

- Lampje
- Weerstanden
- Voltmeter
- Ampèremeter
- Voedingskastje
- Elektriciteits snoeren

Werkwijze:

1. Maak onderstaand schakelschema.

2. Zet de meters zo dat de stroom door de weerstand en de spanning over de weerstand gemeten kan worden.
3. Meet van de 3 weerstanden de spanning en de stroom en zet de gegevens op de goede plekken op het werkblad.
4. Gebruik de formule hierboven om de weerstanden te berekenen, je kan de witte ruimte aan de rechterkant, op je invulblad, gebruiken om de formule op te schrijven. DIT MOET!
5. Beantwoord vraag 1 en 2.