## kleurcodes

kleurcode

Leerdoelen:

- Je kan de waarde van een weerstand bepalen aan de hand van de kleurcode.
- Je kan de afwijking bepalen van een weerstand in Ω.

In dit practicum gaan we van verschillende weerstanden de weerstand bepalen. Dit gaan we doen aan de hand van de kleurcode. Kijk van het volgende filmpje de eerste 3 minuten, hier wordt uitleg gegeven over de kleurcode's van weerstanden.

Benodigdheden:

- 3 weerstanden
- binas tabel 13

Werkwijze:

1. Bekijk de weerstanden goed, let erop dat je ze goed omhoud. Schrijf de kleuren van de ringen op in de tabel.
2. Zoek nu bij de ringen de bijhorende cijfers in de binas en vul dat in de tabel.
3. Bepaal met die gegevens de weerstand.
4. Maak nu vraag 1. Je moet hier de afwijking geven in Ohm, niet in procenten. Dit doe je door de afwijking te verminigvuldigen met de grote van de weerstand. Let er op dat je procenten omrekend naar een getal, dit doe je door het percentage te delen door honderd (1% --> 0,01)