# Aansluiten van een CV ketel LEERDOELEN

# Het aansluiten van een cv-ketel

# Introductie

In deze les ga je op onderzoek uit wat een cv-ketel is en wat je er mee kunt.

Je gaat leren:

- Wat is een cv-ketel.
- Hoe werkt een cv-ketel.
- Hoe sluit je een cv-ketel aan.
- Welke soorten cv-ketels zijn er.
- Wat sluit je aan op een cv-ketel.

Hoe ga je dat leren:

- Je gaat door een stukje theorie heen,
- Je gaat filmpjes bekijken over een cv-ketel
- Je gaat zelf aan de slag met een turflijst maken voor de te gerbuiken aansluitmaterien.

Doel:

- Je kunt de cv-ketel aansluiteningen benoemen met bijbehorende materialen

# Wat is eigenlijk een cv-ketel

Een cv-ketel is het kloppend hart van de warmtebehoefte in een woning. de cv-ketel zorgt voor opwekking van warmwater voor de radiatoren (om het lekker warm te krijgen in een woning) en voor opwekking van warm water voor de sanitaire installatie (om warm water uit bijvoorbeeld de keukenkraan, douchekraan te krijgen)

Dit opwekken doet de cv-ketel door gas te verbranden in een verbrandingskamer (de brander) en de onstane warmte wordt via de warmtewisselaar afgegeven aan het water.

# Welke soorten cv-ketels zijn er.

##

## Soorten cv-ketels: van hr tot solo

Wist je dat centrale verwarming eigenlijk pas sinds 1965 betaalbaar werd voor ‘gewone huishoudens’?

## Soloketel of combiketel?

Wilt je een cv-ketel die je huis verwarmt en warmwater levert, kies dan voor een combiketel. Heb je bijvoorbeeld al een geiser of boiler in je keuken en badkamer, dan is een soloketel voor jou de juiste keuze.

## Hr-ketel, hrE-ketel of vr-ketel?

### VR-ketel

Een VR-ketel is een cv-ketel met een verbeterd rendement. Dat betekent dat ongeveer 89 procent van de energie door de cv-ketel wordt omgezet in bruikbare warmte. Bij een VR-ketel gaat dus nog wel een deel van de energie verloren.

### HR-ketel

Een HR-ketel is een cv-ketel met een hoog rendement: meer dan 100 procent zelfs. Dat betekent dat alle energie door deze cv-ketel wordt omgezet in bruikbare warmte. En in tegenstelling tot een VR-ketel gebruikt een HR-ketel de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas. Er zijn HR-ketels die op deze wijze een rendement van wel 107 procent halen.

# Hoe sluit je een cv-ketel aan.

Het aansluiten van de cv-ketel heeft de volgende aansluitingen. In de vervolgopdracht ga je een truflijst invullen voor de benodigde materialen die je klaar moet leggen.

Op een CV ketel zitten de volgende aansluitingen waar je rekeing mee moet houden.

- De gasaansluiting.
- De koudwater aansluiting.
- De warmwater aansluiting.
- De centrale verwarming aanvoerleiding.
- De centrale verwarming retourleiding.
- De condensafvoer leiding.
- De elektrische aansluiting.
- De rookgasafvoer leidingen.

Op dit filmpje krijg je in vogelvlucht te zien hoe een CV ketel in de praktijk geplaatst moet worden. https://youtu.be/4gDNjtORJfA