## Sluitingen

Sluitingen zijn middelen om de hijsbanden met het hijsmiddel te verbinden.

Ze zijn er in "gladwerk", waarbij er geen uitstekende delen zijn.
Deze gebruiken we voor als ze door een blok of schijf moeten kunnen lopen.
De pin wordt aangedraaid met een inbussleutel.
Of met een speciale bijgeleverde vierkante sleutel.
(Die altijd weg is...)
Aan boord worden deze sluitingen niet heel erg veel gebruikt.
Aan boord gebruiken we doorgaans sluitingen met een doorgestoken pin.
De D-sluiting is bekend.
En ook de Harpsluiting wordt veel gebruikt.
Een sluiting die je aan boord heel erg veel tegenkomt is die van het merk Green Pin

Een merk dat zo bekend is dat veel mensen denken dat het een type sluiting is.
Uitstekende sluitingen die wereldwijd verkrijgbaar zijn, gecertificeerd en met serienummer.
Diverse keurmerken zijn ingeslagen.
Deze heeft een moer als sluiting, die ook geborgd kan worden.
Ze zijn verkrijgbaar met een WLL van 500 kg (0,5t).

Tot 500 ton. (Op verzoek ook zwaarder, maar deze liggen "op de plank")
Ze hebben door hun kwaliteit wel hun prijs.
Die van 500 kg kost al gauw rond de €60,-
Maar ze gaan bijkans eeuwig mee.