## plaatklem

Een plaatklem is een hulpmiddel om (stalen) platen aan boord te hijsen.
Het is typisch zo'n ding waarvan je je afvraagt hoe het kan dat er niet vaker ongelukken mee gebeuren.
De grap is dat de plaat door zijn gewicht de klem omlaag trekt en daarmee zichzelf klem trekt.
Pas als de plaat weer op de grond steunt gaat de klem omhoog en laat de plaat los.
Het grootste probleem is dat de plaatklem meestal enkelvoudig gebruikt wordt.
Dus eentje in het middelpunt.
Op zich niets mis mee, mits aan de WLL voldaan wordt, maar de wind krijgt er op deze manier super makkelijk vat op waardoor de plaat gaat tollen.
En het is erg moeilijk om begeleidingtouwen aan een staalplaat te bevestigen.
(Wellicht met magneten met oogbouten. Maar die moet je maar net aan boord hebben.)
En dat heeft de nodig hoofdwonden al opgeleverd.

Door een viersprong te gebruiken en de plaat horizontaal te hijsen wordt dit probleem al opgelost.