## Cargo net

Het is mogelijk dat je allerlei losse lading aangeboden krijgt ("stukgoed") en ook als de stores aan boord komen kunnen die in allerlei losse verpakkingen zitten.
Dan kan een cargonet handig zijn.

Je zet de losse dozen op het net, en de vier ogen op de hoeken worden in de haak van de kraan geslagen.
Indien nodig kunnen er nog hijsbanden op de hoeken vastgemaakt worden die je dan vervolgens in de haak slaat.
Een groot nadeel van het gebruik van een cargonet is dat de doos die in het midden staat platgedrukt gaat worden door de dozen aan de zijkanten als het net strak getrokken wordt.
Zet het stevige en zware spul dus in het midden en het lichtere langs de randen.
Maar besef dat je heel gemakkelijk schade krijgt bij het gebruik van cargo netten.
In de praktijk wil men soms nog wel eens gebruik maken van een gangway net.
Dat dat zeer onverstandig is hoeven we niet uit te leggen.
Het ding is er niet voor gemaakt, niet voor getest, niks.