## 5 Koppelen van de actor via gateway

Bij de eerste opdracht hebben we de Actor aangesloten en getest via een vaste verbinding. Deze gaanwe nu koppelen aan de software zodat we de lamp ook met de mobiele telefoon kunnen bedienen. We koppelen de actor via de gateway. Aan de opgebouwde installatie uit opdracht 1 hoeven we niets te veranderen. Het enige wat we doen is de gateway koppelen aan de router en het netwerk operationeel maken.

Ik gebruik een apparte router om te oefen. Dat maakt het in een praktijkomgeving wat eenvoudiger. Scholen laten in het algemeen om veiligheidsredenen geen gateway toe op het schoolnetwerk. Wel moet de router op een wifinetwerk vast aangesloten zijn.

Zonder ingernetverbinding werkt de software op je mobiele telefoon niet.

Koppel je telefoon eerst met dit lokale netwerk voordat je de You-app gebruikt.

1. hou deknop op de gateway 10 sec ingedrukt om deze te resetten. Hierdoor komt deze in de fabrieksinstellingen en worden de gegevens die een medeleerling gemaakt heeft gewist.
2. zorg dat je de inloggegevens van de router bij de hand hebt om de gateway toegang te geven tot de router.
3. Als de koppeling gelukt is voer eerst de update uit voordat je de gateway gaat gebruiken.
4. Als je meerdere pogingen doet om de gateway te koppelen verwijder dan de pogingen die niet gelukt zijn!!

Lukt het niet of wil je stap voor stap kijken hoe het uitgevoerd moet worden kijk dan via onderstaande link naar het youtube filmpje

Gateway koppelen https://www.youtube.com/watch?v=QGY-kw7euA8