# Algemene informatie

Lichtschakelingen en huisautomatisering.

In dit leerblok gaan we alle bedrade lichtschakelingen in woningen en gebouwen behandelen. Vervolgens gaan we aan de slag met het Yesly home. Yesly home is een product van Finder. Het is een systeem wat zich goed leent om in het onderwijs ingezet te worden. Maar natuurlijk ook in woningen, kleine utiliteit en bedrijfsomgevingen, we hebben het dan over huisautomatisering

Met dit leerblok vul je de volgende onderdelen in uit de syllabus PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE :

- Een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven P/PIE/1.3.1 en 1.3.2
  - aan de hand van een programma van eisen een schakeling tekenen ter voorbereiding op het practicum
  - aan de hand van een programma van eisen een elektrische schakeling in een practicum opbouwen, de werking zichtbaar maken en omschrijven. Het gaat hier om de volgende verlichtingsschakelingen:
    - een enkelpolige schakeling
    - een dubbelpolige schakeling
    - een serieschakeling
    - een wisselschakeling
  - in een practicum een lichtschakeling met maximaal twee relais opbouwen, de werking zichtbaar maken en omschrijven. Het gaat hier om:
    - principe van het relais
    - relaisschakeling met drukknoppen en lampen
    - opbouw schakeling
    - volgorde schakeling
- Elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten P/PIE/1.4.2
  - volgens een bedradingsschema en aansluitschema elektrische componenten aansluiten. Het gaat hier om:
    - schakelaars,
    - sensoren,
    - actuatoren
    - en voeding
- Het meten en controleren van de schakeling P/PIE/1.4.3
  - werking van een elektrische schakeling controleren. Het gaat hier om:
    - een schakeling testen
    - gebruik universeelmeter
    - storingen zoeken en oplossen
- Een domotica-installatie opbouwen, aansluiten en testen P/PIE/3.1.5
  - In een practicum een eenvoudige domotica-schakeling opbouwen, de werking zichtbaar maken en omschrijven. Het gaat hierbij om;
    - De voeding en datalijnen van domotica-systeemcomponenten met elkaar te verbinden.
  - In een practicum een eenvoudige domotica-schakeling opbouwen, de werking zichtbaar maken en omschrijven. Het gaat hierbij om;
    - In de domotica-systeemsoftware een plattegrond tekenen, met 3 schakelaars en 3 lampen en 1 schakelaar ten behoeve van een scene.
    - De lampen worden door de schakelaar geschakeld.

In het mbo past het in het KD monteur en eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit. crebo 25332 eerste monteur en 25737 monteur