# Producten uit bischofiet

In hoogovens wordt ijzererts omgezet tot vloeibaar ijzer.
De wanden van hoogovens moeten dus bestand zijn tegen zeer hoge temperaturen.
Deze wanden worden daarom gemaakt van een hittebestendige stof zoals magnesiumoxide (MgO).

Magnesiumoxide wordt gemaakt uit bischofiet: MgCl2·6H2O. Bischofiet is een vaste stof die kan worden gewonnen uit een meters dikke bischofiet-laag die zich op ongeveer anderhalve kilometer onder de grond bevindt. Door een metalen buis wordt water in deze laag geïnjecteerd. Het bischofiet lost hierin op.

Doordat het bischofiet oplost, ontstaat een ruimte die caverne wordt genoemd.
Deze caverne is gevuld met een oplossing van magnesiumchloride (MgCl2).
Op deze oplossing wordt een vloeistoflaag aangebracht die dak-olie wordt genoemd.
De dak-olie voorkomt dat de zoutlagen boven de bischofiet-laag oplossen, zie figuur 1.
Een aantal stoffen is onderzocht op bruikbaarheid als dak-olie.
Ethaan-1,2-diol is ook onderzocht, maar bleek ongeschikt.

Doordat in het water een kleine hoeveelheid zuurstof is opgelost, kan corrosie van de metalen buis optreden.

Aan het water wordt daarom een kleine hoeveelheid natriumsulfiet-oplossing (Na2SO3) toegevoegd, waardoor corrosie
wordt verhinderd. In de buis treden de volgende halfreacties op:

SO32– + H2O → SO42– + 2H+ + 2 e– (halfreactie a)
O2 + 2 H2O + 4 e– → 4 OH– (halfreactie b)

Bij de omzetting van sulfiet tot sulfaat blijkt de pH van de oplossing in de buis niet te veranderen.

De MgCl2-oplossing die uit de bodem wordt gewonnen, wordt verzameld in bezinkbakken.
Aan de MgCl2-oplossing wordt de vaste stof dolime toegevoegd.
Dolime is een mengsel van de stoffen calciumoxide en magnesiumoxide.
Wanneer dolime aan de MgCl2-oplossing wordt toegevoegd, treedt reactie 1 op.
Door reactie 1 ontstaan de vaste stof magnesiumhydroxide (Mg(OH)2) en een oplossing van calciumchloride (CaCl2).
Het Mg(OH)2 bezinkt. Het grootste deel van het Mg(OH)2 wordt in een reactor (R) ontleed tot MgO en water.
Een klein deel van het Mg(OH)2 wordt afgevoerd en verkocht.
De CaCl2-oplossing wordt in een scheidingsruimte (S) ingedampt.
In figuur 2 en op de uitwerkbijlage is een blokschema van dit proces schematisch en onvolledig weergegeven.
In dit proces worden de volgende stoffen geproduceerd: CaCl2, Mg(OH)2 en MgO.

uitlegfilmpje https://youtu.be/EQupbQc9iDk