## Lesmateriaal

1 Wat is ontwerpen?

Lees de volgende paragrafen door:

Orientatie | Belangrijke aspecten van ontwerpen | Samenvatting | Toets: Wat is ontwerpen | Begrippenlijst

Wat is ontwerpen | De Groene Wereld

2. Inventarisatie

Lees de volgende paragrafen door:

Orientatie | Opnemen van de bestaande situatie | Inmeten van een tuin en maken van een veldschets | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Inventarisatie | De Groene Wereld

gebruik kadastrale kaarten | maak en lees een veldschets

PIET OUDOLF ONTWERPT EN MAAKT BEPLANTINGSPLANNEN

VIDEO | Dutch Profiles | Piet Oudolf

3. Analyse en visievorming

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Analyse | Onderzoekschetsen en functieschetsen | Visievorming | De wens voor een onderhoudsarme tuin uitgelicht | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Analyse en visievorming | De Groene Wereld

de analysekaarten worden vaak op schetspapier (kalkpapier) gemaakt

OEFENING: ANALYSEFASE | Project Van Bladel

Maak voor project Van Bladel de onderstaande analyses. Gebruik daarbij de PPT met afbeeldingen van de huidige situatie en gebruik de basiskaart.

Project Van Bladel | Basiskaart | papierformaat A3 | schaal 1-50

Project Van Bladel | foto's van bestaande situatie

. analysekaart: gebruik van de ruimten

. analysekaart: looplijnenkaart

. analysekaart: kijklijnenkaart

. analysekaart: schaduwkaart

INFO | bezonning | stand van de zon door het jaar heen

4. Schetsontwerp

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | massa-ruimte schetsen | Schetsontwerp en compositie creeren | Samenvatting | Toets | begrippenlijst

Schetsontwerp | De Groene Wereld

OEFENING | SCHETSFASE | Project Van Zuilen

Maak voor project Van Zuilen het

. vlekkenplan

. schetsontwerp

5. Definitief ontwerp

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Een go of no-go overleg met de opadrchtgever | dode materialen | Levende materialen | Het definitief ontwerp | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Definitief ontwerp | De Groene Wereld

Veel gebruikte schalen bij particuliere tuinen zijn schaal 1:50 en 1: 100

Werk een tekening af met kaderlijn, stempel, noordpijl en legenda

THEORIE | aan welke eisen voldoet een definitief ontwerp

OEFENING | BASISKAART | Project Van Zuilen

Teken de besiskaart voor Project Van Zuilen uit.

teken op A3-kalkpapier | plak je papier met plakband en de tekenhaak haaks op je tafel | teken de kaderlijn met tekenpen 0.7 mm 1 cm binnen je papierrand | teken de stempel met tekenpen 0.7 mm met een maximale maat van 19 cm x 5 cm | leg een basiskaartje (uitgedeeld in de les) onder je kalkpapier, iets links van het midden | trek met je tekenpen 0.5mm het huis, de ramen en de deuren over | teken met tekenpen 0.5 de berging van de buren in | teken met tekenpen 0.3 mm de perceelsgrenzen in

Deze tekening gebruik je vervolgens als onderlegger voor het DO

OEFENING | DEFINITIEF ONTWERP ( DO ) | Project Van Zuilen

Lees de eisen door die gesteld worden aan een Definitief ontwerp. Bekijk ook het bijgevoegde voorbeeld van een DO van het Project Forelborch.

Teken voor Project Van Zuilen een definitief ontwerp uit. Maak hier een kopie van en neem die mee naar de les. Kijk naar de manier waarop een definitief getekend wordt.

DEFINITIEF ONTWERP | voorbeeld Forelborch | A3-formaat | schaal 1-50

6. Communicatie met klanten

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Kennis en eigenschappen van een tuinontwerper | Het Intakegesprek | De offerte | Presentatie | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Communicatie met klanten | De Groene Wereld

THEORIE | van klantgesprek tot ontwerp

VOORBEELD | analyse en ontwerpaanleidingen

TECHNISCHE DETAILSCHETS

Maak als oefening voor het schetsmatig tekenen van een detaillering onderstaande oefening.

Voor je Producttoets maak je twee andere schetsmatige detailleringen.

OEFENING | schetsmatige detaillering vlonder