## anti rain clutter

Op het bedieningspaneel zit een knop waar (anti) clutter rain of iets dergelijks bij staat.
(Er kan ook alleen Rain staan)
Op moderne radars is dit vaak een schuifbalk op het scherm.
Met deze knop kunnen we de ruis die ten gevolge van neerslag op het beeld verschijnt onderdrukken.
Het probleem van neerslag is niet zo zeer dat de radargolf niet door de regen heenkomt en daardoor objecten in de bui niet kan detecteren (al speelt dat wel mee) maar dat het scherm zoveel data te projecteren krijgt dat het verzadigd raakt en je het object eenvoudigweg niet meer op het scherm kunt zien.

Het schip en de regen vormen dan samen één grote vlek op het scherm.
Het radarsysteem heeft een zogenaamde 'differentiator' ("onderscheider").
Deze kan zien waar het signaal sterk is en waar minder sterk.
De voorkant van de bui zal veel echo geven en het schip ook.
Maar de rest van de bui geeft minder echo, en de achterkant van het schip ook.
En daar kan de differentiator wat mee.
Op het beeld is dan de bui nog wel te zien, maar het schip ook.
Wel is het schip minder "fel" op beeld.
Pas op:
-De anti rain clutter werkt op het hele bereik van van het beeld.
Van het midden tot de buitenrand.
Dus ook waar zich geen regenbui bevindt.
- Kleune boeitjes en bootjes, slecht zichtbare objecten (hout, kunststof) en Racons worden ook
onderdrukt door Rain clutter.
Goede kans dat je ze niet meer ziet.
- Als de bui over is vergeet men vaak dat de ARC nog aan staat.