## Trial functie.

de meeste ARPA's kunnen het volledig rapport van 2 schepen laten zien.
Sommige merken 4, maar dan houdt het wel op.
En op basis van die twee VR-en kun je meestal wel een goed plan trekken om een aanvaring te voorkomen.
Maar je kunt in een situatie komen dat je niet meer kunt overzien wat er met de situatie gaat gebeuren als jij een bepaalde manoeuvre gaat uitvoeren.

De Zuid-Chinese Zee is berucht om zijn vissertjes.
Ze vissen vaak met twee schepen en hebben schijt aan andere schepen.
Jíj wijkt maar uit.
Al deze echo's een plot geven en die interpreteren is ondoenlijk.
Maar je kunt wel de Trial functie gebruiken.
Je vertelt het systeem dan dat je over een x-aantal minuten een koers- (of vaart) wijziging van zoveel wil uitvoeren.
Het systeem laat dan zien hoe de situatie dan zou kunnen zijn.
(Feitelijk trekt de computer alle echo's gewoon door met jouw nieuwe koers en vaart als input.)
Radar trial simulation for ARPA targets, Bron: Seafarer, YT
Op het scherm moet duidelijk zichtbaar zijn dat de ARPA in trialmodus staat, want als één van de objecten (of jij) iets verandert klopt het uiteraard niet meer.
Vaak is dat een grote T onderin het scherm.
Ook moet in het Voll. Rap. duidelijk zijn dat de CPA etc. gebaseerd zijn op een Trial.
Ook dit gebeurt doorgaans middels een T ervoor.