# De basis van de werking

RADAR is een afkorting en staat voor RAdio Detecting And Ranging.
Dus ontdekken en afstand bepalen door middel van radio(golven)
Heel simpel gezegd werkt het als volgt.
Bovenop het schip staat een ronddraaiende antenne.
Deze antenne doet op gezette tijden "PING" waarmee hij een puls uitzendt.
Deze puls heeft een bepaalde snelheid. (300.000km/s ofwel 300m per 1/1000 sec.)
Komt de puls niet meer terug dan heeft deze dus niets geraakt en weet het systeem dat er niets te zien is.
Komt de puls wel ergens tegenaan, dan wordt deze teruggekaatst.
Het systeem ziet wanneer de puls in tijdens de rotatie van de antenne teruggekaats werd en weet daarmee de richting van het object.
Ook weet het systeem de snelheid van de puls en hoe lang hij erover deed om terug te komen in de antenne.
(Voor de nerds:
D=Δt.c/2
D=Afstand
Δt=Verschil in tijd tussen wegzenden en terugontvangen
c= snelheid radiogolf)
Daarmee kan hij de afstand berekenen.
De combinatie van deze twee wordt een stipje op het radarscherm.
How does radar work. James May (Bron: YouTube, BBC Earth Science)

Dit lijkt ideaal, maar er zitten toch wat haken en ogen aan dit systeem.
Er kunnen foutjes optreden.
Daar gaan we het later over hebben.