## Racon

Racon is de samentrekking van Radar beacon.
Het is bevestigd op ieder navigatiemiddel dat belangrijk is of kan zijn voor de scheepvaart.
Een boei op een belangrijke plek.
Een lightvessel
Een kardinale boei die een wrak afdekt.
Torens van een lichtenlijn
Kan van alles zijn.
Wanneer een Racon door een radargolf geraakt wordt wordt hij geactiveerd en zendt dan een code uit.

Deze code is op het scherm te zien.

Een Racon is in de kaart en ECDIS afgebeeld als het symbool waar het op zit met een magenta cirkel eromheen met daarbij het woord Racon.
Achter het woord Racon kan tussen haakjes een letter staan.
Dat is dan de letter die in morsecode op het scherm te zien is áchter de echo.
Je ziet dus eerst het object en dan pas de code.
Twee letters die handig zijn om te onthouden omdat ze veel gebruikt worden zijn:
T: -
D: - . . (D van Danger, vaak op kardinale boeien)

Een Racon werkt in principe alleen op 3cm radars.
Daarom is het ook zo belangrijk dat je je er bewust van bent als een radar tijdens regen of sneeuw op 10cm is gezet.
Indien hij ook werkt op 10 cm staat dat erbij (3 & 10 cm).
Staat dat er niet bij dan werkt hij alleen op 3.