## Second trace

De second trace echo is een neefje van de multiple trace echo.
Hij ontstaat doordat de puls van T1 binnenkomt nádat die van T2 al verwerkt is.
Maar hij is wel van hetzelfde object.
Omdat hij dus later binnenkomt dan T1 denkt het systeem dat het een object verderweg is en komt hij op grotere afstand op het scherm.

Multiple trace echo's van windmolens op de pier van het Zeehavenkanaal (Delfzijl)