## Teveel/ te weinig GAIN

Eén van de meest voorkomende fouten is die van de instelling van de GAIN:
Teveel versterking.
Wanneer de GAIN teveel open gedraaid wordt gaan er rare dingen gebeuren.
Het kan zijn dat het signaal meerdere keren heen en weer gaat voor de blokkeerder pen gaat.
Dit geeft vlekken in het beeld, min of meer in de vorm van de zeebodem.
Op thermisch papier zal de stylus constant inbranden en een zwarte streep genereren.
Bij te weinig GAIN zal de puls de bodem niet bereiken of slechts zo weinig energie overhouden dat er zo goed als geen signaal terug komt.

Te weinig GAIN Teveel GAIN