# Praktisch gebruik

Wanneer gebruiken we het echolood?
Waarschijnlijk niet heel erg vaak.
Je zult je route zo uitstippelen dat je altijd voldoende water onder het schip hebt.
Maar er zijn havens waar een bank voor de haveningang ligt.
Bij ankeren wil je ook weten hoeveel water er onder het schip is i.v.m. de hoeveelheid ketting die gestoken moet worden.
En er bestaat zoiets als bathymetrische navigatie.
Er zijn havens waar de stroming zo langs gaat dat er zandbanken of -platen richting de pieren gevormd zijn.
Je kunt dan in de lengterichting van de plaat meevaren en langzaam richting de plaat varen.
Wanneer het echolood op begint te lopen stuur je weer er vanaf en op deze wijze scharrel je richting de haven.
Deze methode kun je gebruiken als alle overige middelen uitgevallen zijn en het zicht beperkt is.
ECDIS student Instructeursscherm
Studenten passen bathymetrische navigatie toe op de simulator rondom de Goodwin Sands bank.

Wel goed opletten, anders word je op een andere manier naar de haven gebracht.
Bij sommige werkzaamheden is het van het grootste belang de diepte onder het schip te weten.
Zoals duik-, bagger-, en surveywerkzaamheden.
Bij droogvallen in sommige (Engelse) havens zul je willen weten wanneer het schip "bit" gaat krijgen.
Al met al blijkt een echolood dus best een belangrijk instrument.