## Permanent helm

Op de automaat op de foto zit het niet, en hij zit ook niet op elke, maar op sommige automaten kun je de permanent helm instellen.
Op een schip met veel windvang, containerschepen, car cariers, kan het zijn dat je continu een klein beetje roer moet geven om op koers te blijven.
Zou je dan geen Permanent Helm knop hebben dan stuurt de automaat het schip naar de ingestelde koers, zet het roer weer in het midden, schip "waait" weer van zijn koers, automaat gaat weer sturen, enz.
Je kunt dan uitzoeken hoeveel graden roer je moet geven om het schip precies tegen de wind op te laten sturen.
Bijvoorbeeld vijf graden.
In theorie werkt dit goed,
Maar helaas is de wind nooit constant.
Hij waait maar zo minder hard of juist harder.
En dan is die 5 graden teveel of juist te weinig.
Als hij erop zit wordt deze instelling maar weinig gebruikt.