## 4: Yaw, gieren

Als er veel wind staat zal het schip door de golven zo nu en dan uit zijn koers gedrukt worden.
Als de golf voorbij is draait hij dan meestal wel min of meer terug op zijn oude koers.
Zou je niets doen dan wil de automaat gelijk terugsturen naar de oude koers.
Gelijk op het moment dat het schip even weggedrukt wordt.
Met knop 4, YAW(ing) stel je in hoe lang de automaat mag wachten met sturen als het schip door de golven even van de koers af is.
(Op automaten van Duits fabricaat heet deze knop "Gieren", zoals het ook in het Nederlands genoend wordt.)