# VRM Stap 3

We weten dus dat we ergens op de cirkel zitten die in stap 2 op de kaart hebben gezet.
Nu gaan we een tweede punt zoeken waar we de afstand van kunnen bepalen.

Als dat kan zetten we een tweede VRM aan op de radar.
Het is merkafhankelijk of dit kan.
Soms hebben ze maar één, maar dat is vooral op ouderwetsere radars.

Het is belangrijk dat dit tweede object wel op enige afstand ligt van het eerste object, anders snijden de cirkels elkaar niet genoeg.
Hier komt een afstand X,y mijl uit.
Ook deze afstand zetten we vanuit het object uit, wat ook weer een positiecirkel geeft.
Dan weten we dat we op één van de twee snijpunten van de twee cirkels zitten.
Eigenlijk is dit al genoeg, want we kunnen zelf we beredeneren of we op de ene of de ander zitten.
Kwestie van vergelijken met het radarbeeld.
Maar om zeker te zijn nemen we nog een derde afstand op een derde object.
We krijgen dan een snijpunt van drie cirkels .
Onze MWS is op die plek.