# VRM Stap 2

Ergens op de bediening van de radar zit een knop waar VRM bij staat.
Wanneer je die indrukt verschijnt er op het scherm een (gestippelde) ring die je kunt verstellen.
Soms kan dat met een draaiknop, soms met + en - knoppen op het scherm en soms kun je hem met de linker muisknop oppakken en verslepen.

Deze leg je tegen (dus niet erdoor) het object waarvan je de afstand wilt weten.
Daar komt een bepaalde afstand uit. Bijvoorbeeld 3 Mijl
Deze afstand zet je met de passer in de papieren kaart of met de elektronische VRM in de ECDIS uit vanaf datzelfde punt.
Je zit nu dus ergens op deze cirkel.
Maar daar hebben we natuurlijk niets aan.