## Robotica Spike prime

Inleverformulier Robotica

Download het formulier, vul deze in en lever deze in via Opdrachten in Teams.

Inleverformulier Robotica.docx

Filmpjes van opdrachten delen met je docent.

Lego Spike App:

Klik op de link hieronder en instaleer de app.

Ga in de startpagina van de App.

Spike App klik hier.

Opdrachten:

Pak een ondergrond uit de kast en plaats je robot in het startvlak.

1: Rondrijden om objecten heen.

2: Achteruit inparkeren met geluid.

3: Oppakken van de 'kist' en afgeven op een andere plek.

4: Rondrijden m.b.v. de ultrasone sensor, de touch-sensor en de lichtsensor. Ga naar het onderdeel Sensoren, deze staat onder de opdrachten. Gebruik de programma's die daar staan.

5: Pak de kist m.b.v. de ultrasone sensor.

6: Volg de lijn met behulp van de lichtsensor. Ga naar het onderdeel Lijnvolger, deze staat onder het onderdeel Sensoren. Gebruik de programma's die daar staan.

7: Volg de lijn, draai de hoek om en volg de lijn verder.

8: Precies draaien met behulp van gyro-sensor

9: Vul de betonsilo.

10: Haal de kist op, plaats de kist onder de mixer, vul de mixer, mix het beton en vul de kist, breng de kist naar de bouwplaats, parkeer je robot terug in het start-vak.

Extra opdracht 1 : Achteruit parkeren met waarschuwings-geluid.

Extra opdracht 2: Kleur herkenning.

Opdracht 1: Draaien en keren.

Opdracht: Laat de robot, stap voor stap, over de baan rijden zonder ergens tegenaan te botsen.

Stel de volgende zaken in: Beweging op A + B, de snelheid en daarna je bewegingen.

Geef aan met licht welke kant je op gaat.

Opdracht 2: Achteruit inparkeren met geluid.

Keer achteruit in de 'Pit Area' terug. Voeg voor en na het achteruitrijden een geluid toe.

Vooruit en achteruit rijden.

Geluid uit de robot.

Opdracht 3: Tillen en oppakken

Opdracht: Laat de robot, stap voor stap, over de baan rijden en zet de kist met materialen op een andere plaats.

Voor het bedienen van de til-vork heb je het blauwe programmeer blok nodig met uitgang C.

Gebruik het onderstaande blok:

Eventueel de draairichting aanpassen met een 'min'-teken. (-50 graden of -30%)

Opdracht 4a, 4b, 4c en 4d: Ultrasonic, Touch en Lichtsensor

Opdracht: Laat de robot, stap voor stap, over de baan rijden met behulp van een van de sensoren.

Sensoren:

Ultrasone sensor | Touch sensor | Licht sensor

Programma's bij de sensoren Let op de icoontjes:

Opdracht 4a: Zie de wand. Opdracht 4b: Raak de wand.

Opdracht 4c: Zoek een zwarte streep.

Opdracht 4d: Laat je robot rijden en maak de verschillende bochten met de 3 verschillende sensoren.

Opdracht 5: Pak de kist m.b.v. de ultrasone sensor.

Stop de robot met de ultrasone sensor vlak voor de de kist en pak de kist op en zet hem weg.

Opdracht 6a: Lijnvolger:

Gebruik de lichtsensor en gebruik het onderstaande programma.

Bij de pijl zie je een 2de 'herhaal-blok', het getal geeft aan hoe vaak je gaat herhalen. Als je het getal groter maakt volgt hij de lijn langer, maak je het getal kleiner volgt hij de lijn minder ver.

Opdracht 6b: Lijnvolger met een 2de sensor:

Je kunt ook de lijn laten volgen tot een bepaalde afstand van een object. Zie het onderstaande programma:

Of met de 'touch-sensor'. Zie het onderstaande programma.

Opdracht 7: Lijn volgen en de hoek om.

Volg de lijn, ga de hoek om en volg de lijn verder.

Gebruik de lijnvolger van opdracht 6, programmeer de draai en gebruik weer het lijn volgen.

Opdracht 8: Precies draaien met behulp van de gyro-sensor.

Voor het draaien van de robot gebruiken we YAW.

Eerst moeten we een aantal zaken instellen in de Spike-app.

- Klik eerst links onder op Blokuitbreiding en kies: Meer beweging.
- Ga naar variabelen en maak de variabele: Hoek.
- Ga naar gebeurtenissen en maar daar 3 nieuwe berichten:
  - Draai
  - Rechts
  - Links

90 graden naar rechts draaien.

90 graden naar links draaien.

Verschillende hoeken instellen met 1 programma.

Opdracht 9: Vul de betonsilo.

Bouw object waarmee de de silo kunt vullen. Bekijk het voorbeeld van een vulsysteem.

Voorbeeld van een vulsysteem

Opdracht 10: Alle opdrachten bij elkaar.

Haal de kist op, plaats de kist onder de mixer, vul de mixer, mix het beton en vul de kist, breng de kist naar de bouwplaats, parkeer je robot terug in het start-vak.

Extra opdracht 1:

Hieronder een uitdaging voor je: Achteruit inparkeren met waarschuwings tonen.

Achteruit inparkeren.

Extra opdracht 2a: Kleur herkenning:

Monteer een lichtsensor en kijk naar het voorbeeld. Je kunt de 'ogen', op het schermpje, vervangen door bewegingen.

Extra opdracht 2b: Laat 2 robots elkaar volgen. Gaat de 1ste robot naar links dan volgt de 2de ook naar links enz.

Je programma bestaat uit 2 delen:

- Deel 1 gaat over volgen links en rechts.
- Deel 2 gaat over de afstand en snelheid van de robot.