## 2.2 - Woning verwarmen

Bij het verwarmen van een woning gaat het vooral om het op temperatuur houden van de woning: wat er aan warmte verdwijnt (duur ramen, muur en dak) moet ook weer aangevuld worden. De warmtestroom van de verwarming (in feite het vermogen) is dan gelijk aan de warmtestroom naar buiten toe.

Opgave 12: Duurzaam verwarmen

De meeste woningen in Nederland worden nog verwarmd met aardgas, maar dat is niet duurzaam. En tegenwoordig moet al het aardgas geïmporteerd worden. Hoog tijd dus om te kijken naar alternatieven:

- Elektrische verwarming (straalkachel, infrarood)
- Airco
- Warmtepomp
- Aardwarmte

1. Leg uit waarom aardwarmte voor de meeste gezinnen geen optie is.

2. Beschrijf de overeenkomsten en verschillen tussen een airco en een warmtepomp.

3. Leg uit hoe het rendement van een airco en een warmtepomp (veel) hoger kan zijn dan 100%

Opgave 13: Een warmtepomp plaatsen?

De meeste huizen worden nog verwarmd met een CV-ketel. Een warmtepomp kan een cv-ketel vervangen. Het is een zuinige en duurzame manier om je huis te verwarmen. In deze opdracht zoek je uit of een warmtepomp een goede optie is voor bij jullie thuis.

1. Leg in een paar zinnen de werking van een warmtepomp uit.

2. Noem twee voordelen van een warmtepomp ten opzichte van een gewone Cv-installatie.

Een warmtepomp is alleen geschikt als het huis voldoende geïsoleerd is.

3. Beschrijf hoe je met de verwarmingstest van milieucentraal kunt checken of de woning voldoende geïsoleerd is.

4. Onderzoek wat de kosten zijn van een warmtepomp.

5. Zoek op hoeveel m3 aardgas en geld je op jaarbasis bespaart met een warmtepomp. Ga uit van een gasprijs van € 1,37.

6. Maak hiermee een schatting van de terugverdientijd van een warmtepomp.

Opgave 14: Een airco als verwarming?

Een airco kan zowel koelen als verwarmen, en een airco werkt (ongeveer) op dezelfde manier als een warmtepomp. Net zoals bij een koelkast wordt warmte verplaatst van een koude plek (buiten) naar een warme plek (binnen). Bovendien wordt de elektrische energie die een airco gebruikt ook omgezet in warmte. Daardoor is het rendement van een airco en een warmtepomp groter dan 100%.

1. Hoe groot is (gemiddeld) het rendement van een airco bij verwarmen? En van een warmtepomp?

2. Leg het verschil tussen een airco (lucht-lucht) en een warmtepomp (lucht-water) uit.

3. Zoek op hoe groot gemiddeld de kosten zijn van een installatie? Zowel voor een airco als voor een warmtepomp.

4. Bereken hoeveel euro een gemiddeld gezin kan besparen met een airco. Voor verwarming verbruikt het gezin jaarlijks 2500 m3 aardgas. Ga uit van een gasprijs van € 1,37, een kWh kost € 0,27.