### Opgaven

Opgave 15: Radiatorfolie

1. Leg uit waarom een radiator vaak onder een raam is geplaatst. Gebruik in je antwoord één van de drie vormen van warmte transport.

2. Leg uit wat radiatorfolie is, hoe het werkt en welk type warmtetransport hierbij een rol speelt.

Opgave 16: Isolatiewaarde

Bij isolatiemateriaal wordt altijd de warmteweerstand Rd aangegeven. De Rd-waarde wordt berekend met de dikte d van het isolatiemateriaal en de warmtegeleidingscoëfficiënt k van de isolatie.

1. Bereken de Rd-waarde van een rol glaswol van 60 mm dik en een k-waarde van 0,035.

Voor de gevel is bij nieuwbouw een isolatiewaarde van Rd = 4,4 de norm.

2. Bereken hoe dik de laag glaswol moet zijn om aan deze Rd waarde te voldoen.

3. Leg uit dat de Rd-waarde van glaswol met een reflectielaag ongeveer gelijk is aan de Rd-waarde van glaswol zonder zo’n laag.

Opgave 17: Beter isolerende ramen

Stel dat uit een kamer de warmte vooral verdwijnt door één raam. Het glas is 4 mm dik. De breedte is 2,5 m, de hoogte is 1,0 m. De temperatuur van de lucht in het laagje aan de binnenkant van de ruit is 18 °C, aan de buitenkant 14°C. Je hebt in deze kamer een straalkacheltje dat een vermogen van 1,0 kW levert.

a. Bereken of dat kacheltje genoeg is om deze ruimte op dezelfde temperatuur te houden. Gebruik de tabel in de tekst voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van glas en de formule op pagina 17.

Tegenwoordig hebben alle nieuwbouwhuizen minimaal HR++ glas. HR++ is dubbel glas met een coating en een isolerend gas tussen de platen, waardoor het heel goed isoleert. Hieronder staat wat je bespaart als je alle ramen (24 m2) in een gemiddelde hoekwoning vervangt door HR++ glas.

- Stel, je had overal dubbel glas, dan scheelt dat 11 m3 gas per m2 raam. Dat betekent elk jaar een besparing van zo’n € 360,- aan energiekosten, uitgaande van een gasprijs van € 1,37 per m3.
- Stel je had overal nog enkel glas dan scheelt dat 24 m3 gas per m2 raam. Dat betekent elk jaar een besparing van zo’n € 790,- per jaar uitgaande van een gasprijs van € 1,37 per m3.

(bron: isolatieglaswijzer.nl/besparingen)

Op de bovenverdieping van een rijtjeshuis is nog 8 m2 aan dubbelglas.

Een bewoner wil weten hoe snel hij zijn investering terugverdient als hij het dubbelglas laat vervangen door HR++ glas. Het plaatsten van HR++ glas kost € 160,- per m2.

b. Bereken hoelang het bij een gemiddelde gasprijs van €1,37 duurt voordat hij de investering heeft terugverdiend.