# Hydraulisch vouwluik

Al snel vond met het hydraulisch vouwluik uit.
Een hydraulische cilinder tilt één luik op, waardoor een tweede luik ook omhoog komt te staan.
Het tweede luik heeft aan het uiteinde een set wielen zodat het over het luikhoofd kan rollen.
Mocht er nog een derde luik aan vastzitten dan zit er nog een tweede cilinder aan het tweede luik.
+ Zeer snel
+ Fool proof (Hendel naar links of hendel naar rechts.
+ Tijdbesparend => laden/lossen of sluiten voor slecht weer.

- Hydraulische onderdelen vergen onderhoud.
- €€€
- Op veel schepen geen uitzicht meer vanaf de brug tijdens laad/loswerkzaamheden.
- Zwaardere uitvoering nodig (meer gewicht)