## Het wiel

MacGregor bedacht een slim wiel.

Het heeft twee assen.
Het wiel zelf, waar het luik op staat, heeft gewoon een gecentreerde as.
Maar de asunit waar het wiel om draait heeft een excentrische as.
Met een (hand)hydraulisch pompje kun je het luik een stukje optillen.
Dan draai je de hele wielunit om de excentrische as.
Borgpen erdoor en het luik weer laten zakken.
Het luik staat nu op het wiel en kan rollen.

Wanneer het luik op de coming moet staan wordt het wiel naar boven gedraaid om de excentrische as heen, het luik laat men weer zakken en het luik komt met de rubbers op het luikhoofd te liggen.