## 7.2 Beoordelen van de totale aanleg

Zowel van de uitgevoerde werkzaamheden als van de geleverde materialen mag men kwaliteit verwachten.
Werkzaamheden moeten, indien volgens R.A.W. bestek gewerkt wordt, voldoen aan de standaard R.A.W. bepaling 2010, indien niet
anders is bepaald in de beschrijving van het werk.
De controle wordt aan de hand van een bestek of werkomschrijving uitgevoerd op:

- Het ontwerp;
- Hetmatenplan;
- De dode materialen;
- Het grondwerk;
- De beplanting;
- De afwerking.

Bij controle van het werk kun je, indien er geen bestek of werkomschrijving is, van de hoofdrubrieken en de daarbij behorende werkomschrijvingen van 'Het Groene Boek' gebruikmaken. Naast een gedegen vakkennis en inzicht in de problematiek van de tuinaanleg kun je de volgende hulpmiddelen bij de oplevering gebruiken:

- Landmeet en waterpas hulpmiddelen;
- Grondboor;
- Visiteerijzer/penetrometer.