# Opdrachten van deze leereenheid

Verwerkingsopdracht 1:
Het lezen van tekeningen, bestek en werkplanning
Verklaar een door de leraar geleverd bestek met bijbehorende tekening(en) en werkplanning.
Verwerkingsopdracht l:
Werkregistratie aanleg.
Vul een werkbrief in over een door de leraar aangedragen aanlegsituatie.
Verwerk de gegevens op de aanlegobjectkaart.
Verwerkingsopdracht 2:
Werkregistratie onderhoud.
Vul een werkbrief in over een door de leraar aangedragen onderhoudssituatie.
Verwerk de gegevens op de onderhoudsobjectkaart.
De formulieren zijn opgenomen in de formulierenbijlage
Verwerkingsopdracht 4:
Uitvoeren opruimingswerkzaamheden.
Voer volgens bestek of werkomschrijving de aangegeven opruimingswerkzaamheden uit van een aan te leggen object in de buurt van de school.
Verwerklngsepdracht 5:
Het uitzetten van hoogten, hoekpunten en lijnen.
Zet een tuin uit aan de hand van een door de leraar aan te leveren matenplan.
Verwerkingsopdracht 6:
Berekenen van de overhoogte en het aangeven van afwerk- en pikethoogte.
Gegeven: - straatzand met 10 % uitlevering; -cunetdikte20cm; -zicht 10 cm; Gevraagd: - Bereken de overhoogte van een zandcunet van 20 cm - Geef door stippellijnen op onderstaande piket aan de cunethoogte na inklink, afwerkhoogte, piket hoogte en maak de tekening af.
Verwerkingsopdracht 7:
Het uitvoeren van grondverzet.
Voer volgens bestek het grondverzet uit van een door de leraar aan te wijzen aanlegobject
Verwerkingsopdracht 8:
Het leggen van een drain.
Breng volgens bestek in een handkracht een drain aan in een door de leraar aan te wijzen aanlegobject
Verwerkingsopdracht 9:
Verschillende wijzen van spitten
Voerde verschillende wijzen van spitten uit op een aanlegobject.
Verwerkingsopdracht 10:
Omrekenen naar gedroogde mest
Bereken hoeveel gedroogde koemest je moet strooien in plaats van 1 ton oude stalmest, (zie figuur 34)
Gegeven: Verslag van een grondonderzoek.
Gevraagd: Vervang de 9 kg superfosfaat door tripelsuperfosfaat.
Gebruik het tussen haakjes genoteerde percentage.
Zie figuur 35 en 36
Verwerkingsopdracht 12:
Verwerken anorganische meststoffen
Bereken aan de hand van een grondonderzoek de benodigde hoeveelheden kunstmest voor een door de leraar aan te geven
oppervlak.
Verdeel vervolgens deze meststof over dit oppervlak.

Verwerkingsopdracht 13:
Verwerken organische meststoffen
Bereken aan de hand van een grondonderzoek de benodigde hoeveelheid voor een door de leraar aan te geven oppervlak. Verdeel vervolgens deze meststof over dit oppervlak.

Verwerkingsopdracht 14:
Inventariseren R.A. W. vervoerseisen plantmateriaal
Aan welke eisen moet het vervoer van plantmateriaal volgens de R.A.W.-standaard voldoen.
Verwerkingsopdracht 15:
Beoordelen plantmateriaal
Beoordeel een partij geleverd plantmateriaal aan de hand van de bestellijst en de kwaliteisnormeringen die van toepassing zijn.
Verwerkingsopdracht 16:
Opkuilen van beplantingsmateriaal

Kuil de gecontroleerde partij op.
Verwerkingsopdracht 17:
Bepaling plantafstand
Bepaal nu zelf de plantafstand voor een oppervlak van 13,5 m2 en 150 planten.
Verwerkingsopdracht 18:
Verwerken vanplantmateriaal
Planteen door de leraar aangewezen object in en controleer de tijd aan de hand van de IMAG-normen.
Verwerkingsopdracht 19:
Inzaaien van een gazon
Zaai een door de leraar aan te wijzen gazon in.

Verwerkingsopdracht 20:
Het uileggen van graszoden
Leg met graszoden een door de leraar aan te wijzen gazon aan.
Verwerkingsopdracht 21:
Het opleveren van een aanleg object
Lever een door de leraar aangewezen aanlegobject op aan de hand van een bestekof werkomschrijving.

Verwerkingsopdracht 22:
Het opleveren van een onderhoudsobject
Lever een door de leraar aan te wijzen onderhoudsobject op aan de hand van een bestek of werkomschrijving.

Verwerkingsopdracht 23:
Het uitvoeren van een inboet
Zoek een in voorgaand seizoen aangelegd object en maak een inventarisatie van de inboet.
Plant vervolgens de in te boeten planten.