## Praktijk opdracht geluid

H et zelf maken van een luidspreker

Voor je begint… Wat heb je nodig?

Een passer | 8 Ohm weerstandje
Plakband | Schaar
Een magneet | Papier
Papierkarton | Lijm
Koperdraad | Soldeerapparaat
Schuurpapiertje | Soldeer tin

Stap 1:

Maak met je passer een cirkel in het papierkarton met een diameter van ongeveer 15 centimeter en knip deze uit. Knip nu van de zijkant door naar het midden van de cirkel.

(Zie figuur 1)

Stap 2:

Vouw een ‘chinees hoedje’ van de ingeknipte cirkel en plak deze vast met een plakbandje.

(Zie figuur 2)

Stap 3:

Vouw een stuk normaal papier om de magneet zodat je een kokertje krijgt. Vouw daaromheen een kokertje van papierkarton. Let op, zorg ervoor dat het kokertje van papier karton ongeveer 4 centimeter langer is dan de magneet zelf. Plak ook hier het kokertje vast met een plakbandje.

(Zie figuur 3)

Stap 4:

Knip je koker aan 1 kant 4 centimeter in zodat je uiteindelijk 8 plakranden hebt.

(zie figuur 4)

Stap 5:

Wikkel 2 tot 4 meter dun koperdraad om het kokertje. Zorg er wel voor dat je koker niet smaller wordt! Schuur aan de uiteinden de isolatie laag eraf.

(Zie figuur 5)

Stap 6:

Zet tussen een van de draden een weerstand van 10 Ohm door dit vast te solderen.

Stap 7:

Haal de magneet uit de koker en gooi het kokertje van papier weg.

Stap 8:

Plak de ‘chinese hoed’ vast aan de koker en laat dit even drogen.

Stap 9:

Stop de magneet terug in het kokertje en vraag aan de leraar of hij jou luidspreker wilt testen.

(Zie figuur 6)

Verslagformulier horen