## De opdracht van de toets

1. Deze opdracht betreft de aanleg van een kalverweide bij een boerderij. Rondom de kalverweide komt een zgn. vee-dichte beplanting met struiken die doorns bevatten zoals meidoorn, sleedoorn en duindoorn. De beplanting wordt ongeveer 5 m hoog en heeft een oppervlakte van1050 m2 Het aantal te planten struiken is 466 van de maat 80-100
2. Om de kalverweide zo snel mogelijk te kunnen gebruiken wordt er een tijdelijke afrastering aangebracht van 215 m lengte. de palen komen 1 m boven het maaiveld en er worden 2 draden gespannen, 1 gladde draad en 1 prikkeldraad.
3. De kalverweide heeft een oppervlakte van 2400 m2
4. Ook wordt er een grasveld ingericht voor het woonhuis van 600 m2. Hier was eerst de kuilvoerplaats en moet eerst worden vlakgeschoven.
5. Aan één zijde staan nu nog 20 oude essen van 15 m hoogte en doorsnede van 45 cm. Die moeten worden afgezaagd en uitgesnoeid. De boer ruimt de rest op. Daarna wordt ook hier ingeplant. Dit moet met de hand gebeuren in verband met de aanwezige boomwortels.

De tekening laat zien dat het perceel is omsloten door een sloot. Het perceel is alleen bereikbaar via de dam van 6 m. breedte.

Je maakt een kostenbegroting van de arbeid en machine inzet. De kosten van de machines zijn incl. de bestuurder.

Je maakt ook een projectplanning voor arbeid en machine inzet. Deze maak je in het tekstverwerkingsprogramma Word

Plaats het werk in jouw werkomgeving op intranet, waar je een nieuwe map aanmaakt: toetsen

Gebruik voor de toets het Groene Boek en het begrotingsprogramma die beide zijn toegevoegd.Voor de planning mag je van het word document gebruik maken of er zelf een bedenken.

Het Groene Boek

excelbestand voor het begroten van de toetsopdracht

werkplanning