# voorbereidingen

LA De vierslagmotor
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe een vierslagmotor werkt, wat de onderdelen zijn en welke stoffen nodig zijn voor de werking.

De arbeidscyclus van verbrandingsmotoren

De werking van de tweeslagmotor
Deze paragraaf gaat over de werking en het principe van een tweeslagmotor; de verschillende onderdelen, uitleg over de verschillende slagen, de lucht en brandstof, de olie en de koeling.

De werking van motoren; Het instructieboek
Deze paragraaf gaat over het instructieboek bij een machine; hoe bedien je en onderhoud je de machine en hoe ga je er veilig mee om? Tevens gaat deze paragraaf over de verschillende vloeistoffen in een voertuig en motor.

LA Eenvoudige meetapparatuur
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de schuifmaat en spanningzoeker werken.

LA Banden
In deze paragraaf wordt m.b.v. opdrachten gekeken hoe de bandenspanning van een trekker gecontroleerd kan worden.

Smeren, tanken en stallen van trekkers, werktuigen en machines
Complete leereenheid over de beroepshandeling smeren, tanken en stallen van trekkers, werktuigen en machines. Deze leereenheid bevat een oriëntatie, informatie, instructievideo\'s, bronnen & links en een toets.

Verlichting controleren en repareren
Instructievideo die laat zien hoe je de verlichting van trekkers en werktuigen controleert en repareert.

De spanningzoeker
Informatie over de spanningzoeker. Een spanningzoeker is een hulpmiddel dat je gebruikt om erachter te komen waar de verlichting van trekkers en werktuigen kapot is. Deze informatie is relevant bij signaleren en melden van kleine storingen en slijtage.

Onderhouden druksmeersysteem
Informatie over het onderhoud van druksmeersystemen. Bij motoren zijn er verschillende smeersystemen, onder andere een spatsmeersysteem, een mengsmeersysteem en een druksmeersysteem. Bij een druksmeersysteem zorgt een oliepomp ervoor dat de olie via leidingen en kanalen bij alle draaiende onderdelen van de motor komt. Deze informatie is relevant bij het gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines.

Overige spanningtestapparatuur
Informatie over spanningtestapparatuur. Naast een spanningzoeker voor 12 of 24 Volt is er een spanningzoeker voor 230/400 Volt. Ook met een spanningsmeter en een universeelmeter kun je spanning meten.Deze informatie is relevant bij signaleren en melden van kleine storingen en slijtage.