# voorbereidingen

De arbeidscyclus van verbrandingsmotoren

Verbrandingsmotoren
Informatie over verbrandingsmotoren. In een (verbrandings)motor wordt brandstof verbrand. De warmte die daardoor ontstaat wordt omgezet in energie. Deze energie is nodig om de trekker te laten rijden, het werktuig dat erachter hangt aan te drijven of om een oliepomp aan te drijven. Hier leer je welke verbrandingsmotoren er zijn, uit welke onderdelen ze bestaan en hoe ze werken. Deze informatie is relevant bij smeren, tanken en stallen van trekkers, werktuigen en machines.

De werking van de vierslagmotor
Deze paragraaf gaat over de werking van een vierslagmotor; de verschillende onderdelen, uitleg over de verschillende slagen, de luchtinlaat- en uitlaatsysteem, de brandstof, de olie en de koeling.

De werking van de tweeslagmotor
Deze paragraaf gaat over de werking en het principe van een tweeslagmotor; de verschillende onderdelen, uitleg over de verschillende slagen, de lucht en brandstof, de olie en de koeling.

Het instructieboek
Deze paragraaf gaat over het instructieboek bij een machine; hoe bedien je en onderhoud je de machine en hoe ga je er veilig mee om? Tevens gaat deze paragraaf over de verschillende vloeistoffen in een voertuig en motor.

Brandstoffen
Informatie over brandstoffen. Brandstof is nodig om een motor van een trekker, een motorkettingzaag of een personenauto te laten draaien. Welke soorten brandstof er zijn en welke eisen daaraan gesteld worden, leer je hier. Deze informatie is relevant bij smeren, tanken en stallen van trekkers, werktuigen en machines.

Het tanken van brandstof
Informatie over het tanken van brandstof. Brandstof is duur. En als brandstof weglekt en in de grond of het oppervlaktewater terechtkomt, raakt het milieu vervuild. Daarom moet je zo zorgvuldig mogelijk tanken. Hoe je dat doet, leer je hier. Deze informatie is relevant bij smeren, tanken en stallen van trekkers, werktuigen en machines.

Brandstof tanken bij een trekker
Instructievideo die laat zien hoe je brandstof tankt bij een trekker. Dit doe je meestal op het eind van de werkdag. Je ziet waar je op moet letten.

Brandstof tanken bij een bosmaaier en een motorkettingzaag
Instructievideo die laat zien hoe je brandstof tankt bij een bosmaaier en een motorkettingzaag. Viertakt- en tweetaktmotoren lopen op benzine of mengsmering. Hoe je die brandstof tankt, zie je hier.

Verlichting controleren en repareren
Instructievideo die laat zien hoe je de verlichting van trekkers en werktuigen controleert en repareert.

De spanningzoeker
Informatie over de spanningzoeker. Een spanningzoeker is een hulpmiddel dat je gebruikt om erachter te komen waar de verlichting van trekkers en werktuigen kapot is. Deze informatie is relevant bij signaleren en melden van kleine storingen en slijtage.

Overige spanningtestapparatuur
Informatie over spanningtestapparatuur. Naast een spanningzoeker voor 12 of 24 Volt is er een spanningzoeker voor 230/400 Volt. Ook met een spanningsmeter en een universeelmeter kun je spanning meten.Deze informatie is relevant bij signaleren en melden van kleine storingen en slijtage.

Onderhouden druksmeersysteem
Informatie over het onderhoud van druksmeersystemen. Bij motoren zijn er verschillende smeersystemen, onder andere een spatsmeersysteem, een mengsmeersysteem en een druksmeersysteem. Bij een druksmeersysteem zorgt een oliepomp ervoor dat de olie via leidingen en kanalen bij alle draaiende onderdelen van de motor komt. Deze informatie is relevant bij het gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines.