# Leeractiviteiten BPV

LA Dagelijks controleren van de trekker, wagen of machine.doc
Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en TechniekExamenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1Leeractiviteit: Dagelijkse controle van trekker en machine/werktuig Oefensituatie:MachinevaardigheidLeervragen:Wat moet er dagelijks gecontroleerd worden?Waarom moet dat dagelijks gecontroleerd worden?Wat moet ik doen als ik iets niet in orde vind?Beschrijving van de activiteit:Je kunt een trekker, wagen of machine controleren zodat je met deze trekker, wagen of machine een volledige dag kunt werkenTips voor de uitvoering:@@Toelichting, gewenst resultaat en criteria:Oriëntatie trekkerGeef in figuur 1.1 met letters de plaats aan van de :-vulopening dieselolietank (A)-vulopening koelvloeistof (B)-motoroliepeilstok (C)-meetpunt voor de bandenspanning (D)-motorolie vuldop (E)-hydrauliekreservoir (F)-wielmoeren (G) Fig. 1.1 Dagelijkse controlepuntenUitvoering bij de trekkerKies een trekker en voer de volgende controles uit. Noteer je bevindingen.Hoe hoog is de bandenspanning van de

LA Aftanken van trekkers en andere motoren.doc
Aftanken van trekkers en andere motorenBij het aftanken kan er wel eens iets mis gaan. Bij een trekker zul jij meestal wel de juiste brandstof tanken, maar bij die kleine motoren gaat het wel eens mis. Moet er in het aggregaat nu diesel of benzine? Of moet er in de bosmaaier gewone benzine of tweetakt mengsmering? Of hoe zit dat nu met het toevoegen van olie voor de smering van de zaagketting bij een motorkettingzaag DoelJij kunt een motor van de juiste brandstof voorzien.OriëntatieAan de buitenkant van een motor kun je al zien welke brandstof er in moet.1.Hoe kun jij aan de buitenkant van een motor zien dat je dieselolie moet tanken?2.Veel trekkers zijn uitgerust met een commonrail dieselmotor? Wat voor soort dieselolie moet je voor deze motor gebruiken?3.Welke brandstof moet er in een motorkettingzaag? Welke olie moet je voor de smering van de zaagketting gebruiken? Zit er ook nog een bepaalde olie door de brandstof gemengd? Zo ja, welke oliesoort is dat?Uitvoering Op jouw bedrijf

LA Vervangen of repareren van verlichtingsstekker.doc
Vervangen of repareren van verlichtingsstekkerDe verlichtingsstekker van de wagen is nogal eens stuk. Even vergeten om de stekker bij het afkoppelen uit het stopcontact te halen en je trekt de stekker stuk bij het afkoppelen van de wagen. Vuil of corrosie is ook een veel voorkomend probleem bij storingen. DoelJij kunt een stekker van de wagenverlichting vervangen of repareren.OriëntatieOp een verlichtingsstekker staan codes. Bij die code hoort een bepaald soort verlichting. Die code kan bestaan uit een enkel cijfer of een combinatie van cijfers met een letter.Ga onderstaande tabel invullenSoort verlichting Draadkleur Aanduiding Uitvoering Vraag aan je begeleider of er een wagen is waarbij jij de verlichtingsstekker mag maken. Controleer daarna of de wagenverlichting werkt.AfsluitingVraag aan je begeleider of hij jou een beoordeling wilt geven. Als jouw begeleider vindt dat jij dat goed kunt, kan er onder deze opdracht een handtekening