## kaarten

Kaartmateriaal
Om een duidelijk beeld te krijgen van een locatie gebruik je kaarten. De kaarten die gebruikt worden om informatie te krijgen over de omgeving, zijn topografische en kadastrale kaarten.

Soorten kaarten

Topografische kaart

De topografische kaarten zijn voorzien van een uitvoerige legenda met de belangrijkste terreinkenmerken en de aard van het bodemgebruik. Op kadastrale kaarten staan kadastrale gegevens per perceel aangegeven. Deze percelen zijn genummerd en hier is bv oppervlakte, eigenaar en evnetueel belast met hypotheek terug te vinden. Deze kaarten kunnen via het kadaster tegen betaling aangevraagd worden. Deze kaarten geven de excacte eigendomsgrenzen aan en worden daarom ook regelmatig gebruikt bij 'grensgeschillen'

Zoek op plattegronden of in de https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten de topofrafische kaart van je woonplaats op.

Kadastralekaart

Voor informatie over afmetingen van een perceel, de eigenaar en of er een hypotheek op de grond ligt moet je kijken op de kadastrale kaart. Nederland bgon begin 1800 met het in kaart brengen van wege, landerijen etc. Napoleon kon dit goed gebruiken om belasting te heffen en heeft dit verder uitgebreid met een systeem om stukken grond in Nederland een code te geven met daaraan gekoppeld informatie.

https://kadastralekaart.com/

Grootschalige Basiskaart Nederland

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een gedetailleerde topografische kaart van Nederland. Op deze kaart staan onder andere gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, waterlopen, dijken en hoogspanningsmasten aangegeven. De basis voor de GBKN is het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Overheden en organisaties die veel vastgoed beheren, gebruiken de GBKN als basiskaart bij onder andere planvorming of om inzicht te krijgen in de ligging van bepaalde topografische elementen. Maar ook kabel- en leidingbeheerders gebruiken de GBKN voor registratie van ondergrondse kabels en leidingen ten opzichte van zichtbare topografie.