**Motorolie pijlen:**

Benodigdheden:

Motor

Papier

Motor olie

1. Zoek waar de oliepeilstok en de vuldop van de motor zitten.
2. Haal de oliepeilstok uit de motor.
3. Maak dit schoon en steek deze weer in de motor.
4. Haal de peilstok uit de motor en kijk of er voldoende olie tussen de maatstreepjes staat.
5. Vul als nodig is de olie via de vuldop bij.

Waarom moet je met een warme motor olie pijlen?

Waarom willen we dat bij zware belasting van de motor de olie tot het maximum gevuld hebben?