## Hall-signaalgever

De Hall-gever maakt gebruik van het Hall-effect. De afbeelding toont het principe hiervan.

Door een zeer dun halfgeleiderplaatje (2) vloeit een stroom. Deze stroom wordt onder invloed van het magnetisch veld (3) afgebogen. Daardoor ontstaat aan de zijkanten van het halfgeleiderplaatje een spanning, de zogenaamde Hall-spanning (4).

De Hall-gever bevindt zich in de verdeler en heeft 3 aansluitingen.