## Uitgangspunten

In de businesscase is uitgegaan van een startpunt voor doorvoering van de maatregelen met resultaat na 3 jaar. Tijdens deze periode bouwen de baten op, eerst is 50% van de baten zichtbaar, het jaar erna 75% en het derde jaar 100%. De kengetallen worden gecompenseerd voor het prijspeil.

In deze casus zijn absolute besparingen in IT componenten die wegvallen niet meegerekend. De casus beperkt zich tot besparing in stroomkosten.

Voor stroomkosten in euro per kWh is uitgegaan van 0,1086. Dit is gebaseerd op documenten van Rijn IJssel (inclusief BTW, energiebelasting e.d.). Om CO2 waarden te berekenen wordt gerekend met 332 gram CO2 per kWh.

Onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de ‘ verkenning powermanagement van werkplekken’ van de werkgroep Duurzaamheid en groene ict van Surf en zijn aangescherpt met inzichten van Rijn IJssel, Kennisnet en Capgemini Consulting.

Naar aanleiding van deze casus is een generiek model ontwikkeld waarin scholen de eigen aantallen in kunnen vullen. Vervolgens wordt de groene ict besparing berekend. Dit model is terug te vinden op de website van Kennisnet.

Onderstaande getallen geven een indruk van de factoren die de businesscase beïnvloeden, hiermee kunnen ook andere instellingen inschatten hoe de businesscase voor hen uit kan pakken.

De belangrijkste kengetallen in de casus van Rijn IJssel:

Waarden | Aantal
--- | ---
Aantal pc’s | 2707
Aantal laptops | 1000 (hier wordt vooralsnog geen power management op toegepast bij Rijn IJssel)
Aantal fysieke servers | 48 (103 virtueel)
Aantal printers | Voorheen 450 verschillende soorten nu: 60 monochroom, 90 multifunctionals

De gehanteerde kernwaarden zijn gebaseerd op de Verkenning Powermanagement van werkplekken

Daarin staat de potentiële besparing uitgewerkt.Power management is een functie die de apparatuur automatisch uitschakelt of in een lage energieverbruiksmodus zet als een apparaat niet actief is. Pc power management is een functie die ervoor zorgt dat pc’s en randapparatuur zoals monitoren automatisch in een lage energieverbruiksmodus worden gezet als de pc enige tijd niet actief is. Behalve voor het reduceren van energieverbruik, wordt power management ook gebruikt voor het reduceren van geluid en kosten, het verlengen van de tijd waarmee op één batterijlading gewerkt kan worden en het verlengen van de technische levensduur van de apparatuur.

Op het stroomverbruik van een gemiddelde pc kan zo’n 230 kWh per jaar bespaard worden door toepassing van power management. Deze besparing is gebaseerd op metingen uit het genoemde onderzoek. Dit is gebaseerd op: verbruik is 60W in slaapstand, 9 uur per dag uitzetten, van 11.00 tot 8.00 uur, 200 werkdagen per jaar, plus 12 weken vakantie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, het sommetje is dan: 9x200x60W plus 12 x 7 x 24 x 60W is totaal 230 kWh.

Wordt er gewerkt met de nieuwste, meest zuinige modellen dan is het verbruik 50% lager, en ook de potentiële besparing 50% lager.

Kengetal | Gemiddelde pc van enkele jaren oud | Nieuwste zuinige pc’s
--- | --- | ---
Gemiddeld verbruik van een pc over een jaar | 538 kWh per jaar | 269 kWh per jaar
Besparing door gebruik power management software | 230 kWh per jaar | 115 kWh per jaar
Resterend verbruik pc na toepassing power management software | 308 kWh per jaar | 154 kWh per jaar

De overige gehanteerde groene ict kernwaarden:

Kengetal | Eenheid | Waarde
--- | --- | ---
Potentiële stroombesparing door power management per jaar voor een laptop | kWh per jaar | 70
Gemiddeld stroomverbruik servers per server (460 W max, 200 W gemiddeld x 24 uur per dag x 365 dagen) | kWh per jaar | 1752
Gemiddeld stroomverbruik printers per printer (inktjet 43 kWh, laser 61 kWh gemiddeld * verdeling) | kWh per jaar | 60

Let op, reken jezelf niet te rijk. Deze maatregelen zijn complementair aan elkaar. Als power management al is doorgevoerd wordt het aantal uur dat zuinigere pc’s nog aan staan beperkter. En bij de berekende bedragen van power management is de berekening gedaan met minder energie zuinige pc’s, daardoor zal het te besparen bedrag afnemen. Ook als het aantal pc’s af neemt valt stroom te besparen, dat moet je dan echter ook in mindering brengen bij de winst die gerekend was bij het power management.