## Smering bewegende delen.

Kettingen en tandwielen zijn altijd vatbaar voor roest.

Roest remt de werking en bevordert slijtage.

Daarom is het van belang dat je de kettingen en tandwielen altijd goed gesmeerd houdt.

Een ketting is opgebouwd uit een heleboel kleine segmenten. Die allemaal goed moeten kunnen bewegen.

Zonder roest en vuil.

Een flesje kettingolie smeert de ketting voldoende en houd eventuele roest tegen.

14. Verzamel uit het dagelijks leven 5 voorbeelden waarbij kettingen en tandwielen worden gebruikt.

Leg deze 5 in foto's vast.

15. Beschrijf hoe de ketting van jou fiets eruit ziet? (roestig. schoon, vuil, vet.....)