## Accu's

De accu's in de buisrailwagen zijn 2 gekoppelde accu's.

Bij je scooter of een auto is de stroomsterkte 12 volt.

Doordat er 2 accu's aan elkaar zitten heb je meer power en is de stroomsterkte 24 volt.

Hierdoor kan de machine meer en zwaarder werk verzetten.

De accu's bevatten 6 doppen die je los kan schroeven, hier zit accuzuur in.

In dit zuur wordt de stroomvoorraad opgeslagen.

Vocht uit het accuzuur kan verdampen, je moet daarom het vloeistofpeil regelmatig controleren en zo nodig bijvullen met gedistilleerd water.

Als je dit niet zou doen staat de accu na een tijd droog en werkt hij niet meer.

5. Waarom is er veel kracht (energie uit de accu's) nodig voor de Schaar-buisrailwagen?

6. Zoek op internet 3 verschillende foto's met toepassingen van accu's, zet ze in volgorde van groot naar klein.

Accu's bestaan uit dunne loden platen die in accuzuur hangen.

Een chemische reactie zorgt ervoor dat hier stroom in opgeslagen kan worden.

Accuzuur bestaat uit een deel gedestilleerd water (schoon en zonder andere stofjes) en zwavelzuur.

Accuzuur is heel erg bijtend en kan wonden op de huid en gaten in je kleding maken.

Ga dus voorzichtig met de accu om.

Bij het ontladen en opladen verdampt er water uit de accu. Vandaar dat je regelmatig diend bij te vullen.

Daarom is het belangrijk eens in de 3 maanden het accuwater te controleren. Hiertoe draai je de dopjes bovenop de accu los.

Als het water onder het aangegeven niveau zit moet je bijvullen.

Giet vervolgens met een trechter gedistilleerd water in de accu daar waar het niveau te laag is.

Draai hierna de doppen er weer op.

De accu is gevuld en kan weer 3 maanden mee.

7. Hoeveel polen heeft een accu?

8. Hoe zie je dat het niveau van het accuwater te laag is?

9. Waarom gebruik je altijd gedestilleerd water als je een accu bijvult?

10. Noteer stapsgewijs hoe jij een accu controleert en bijvult ( 6 stappen ) ?