## Basisgrootheden

Er zijn zeven - onderling onafhankelijke - basisgrootheden met bijbehorende eenheden in het SI-stelsel (zie onderstaande tabel en BINAS tabel 3). Deze eenheden zijn nader beschreven op een website van Oscar van Vlijmen: SI-eenheden. Alle andere grootheden hebben een eenheid die afgeleid is van één of meer van deze (grond)eenheden. We noemen deze grootheden afgeleide grootheden.

SI-Basisgrootheden en hun eenheden

Woordenboek meeteenheden

#### Schrijfwijze van grootheden, eenheden en maatgetallen

Grootheden en eenheden

- Symbolen van grootheden drukken/schrijven we steeds cursief en maatgetallen en eenheden drukken/schrijven we recht, bijvoorbeeld: P = 60 W; I = 4,5 A.

- Na de symbolen van de eenheden plaatsen we nooit een punt, tenzij op het einde van een zin.

- Eenheden die voluit geschreven zijn, beginnen niet met een hoofdletter, zelfs niet als de eenheid van een eigennaam is afgeleid, bijvoorbeeld: seconde, ampère, volt, ohm, watt, newton, joule.

- Eenheden krijgen nooit een meervoud; dus 220 volt en niet 220 volts

- Bij samengestelde eenheden waarin een product voorkomt, mogen we het vermenigvuldigingspunt weglaten, als er geen gevaar is voor verwarring:
  bv: kg.m/s² maar ook kgm/s².

- Om afzonderlijke maatgetallen te onderscheiden is het gebruik van het maalteken (x) duidelijker:
  bv: 7,4 .104 x 2,8 .10-2.

Maatgetallen

- Als exponent van het grondtal 10 gebruiken we steeds 3 of een veelvoud van 3. Die exponent kan positief of negatief zijn.

- Maatgetallen die verdeeld zijn in groepen van 3 cijfers noteren we met een spatie tussen de groepen (geen punt!). De voordelen van deze schrijfwijze zijn:

- De leesbaarheid wordt gemakkelijker;
  bv: 6 800 000 W schrijf je als 6,8 .106 W = 6,8 MW
  (het aantal significante cijfers wordt hier nog buiten beschouwing gelaten)

- Er is gemakkelijk aanknoping met de voorvoegsels M, k, m, µ enz.
  vb: 625 .103 W lees je als 625 kW.