## Opdracht 4

Casus:

Op je stagebedrijf moet een nieuwe sloot uit gegraven worden. Als je een sloot gaat graven heb je met verschillende dingen rekening te houden. Je moet weten hoeveel grond er bij vrij komt en hoeveel dumpers je dus moet inzetten om alls soepel te laten verlopen. Ook is het belangrijk om te weten hoeveel m3 je per uur kunt weg zetten.

Opdracht:

Uit de nieuwe te graven sloot komt 3840 m3 grond vrij.
Een HGM met een taluutbak graaf 160 m3 grond per uur uit.

a. Reken uit hoeveel uren de HGM moet draaien om de sloot uit te graven.

b. Bij de kraan rijden 3 trekker/dumper combinaties van 16 m3. Reken uit hoeveel dumpers er per uur gevult kunnen worden door onze kraan.

c. Hoeveel minuten duurt het dus voordat een 16 m3 dumper gevult is?

d. Hoeveel minuten mag de dumper maximaal weg zijn zodat de kraan niet stil hoeft te staan?