# Bronbemaling

Als je voor een bouwput of voor de aanleg van rioleringen in de grond moet graven, dan heb je vaak te maken met grondwater.

Graven in de natte ondergrond lukt vaak niet. De bouwput loopt vol water en je kunt met de graafmachine niet dieper komen. Daarom verlaag je de grondwaterstand enkele dagen voor het graafwerk. Dit wordt bemaling of bronbemaling genoemd. Je pompt het grondwater weg met behulp van een buizensysteem.

In dit arrangement leer je welke soorten bronbemaling er gebruikt worden en welke soort het beste toegepast kan worden onder bepaalde omstandigheden.

.

Hieronder zie je een foto van een kettinggraver. Deze wordt gebruikt voor het leggen van een horizontale bemaling.