# Bepaling doorlaatfactor

De vakexpert Geo, data en design is niet alleen een landmeter, maar hij/zij is ook vaardig in het onderzoeken van de bodem. Gewoonlijk gebeurt dat met de grondboor. In een aantal gevallen zal het nodig zijn om ook de doorlatendheid van de bodem te bepalen.

De doorlatendheid is het vermogen van grond om vloeistof of gas door te laten.

De doorlaatfactor K is een maat voor de doorlatendheid van water in de grond.

Meting van de doorlaatfactor is met name van belang:

- als er voor de aanleg van een huis, vijver of riolering bronbemaling nodig is;

- als er ergens een drainagesysteem aangelegd moet worden;

- als er bodemverontreiniging voorkomt.