Opdracht; Hagen snoeien

Bekijk op de ECC  
[Hagen knippen; praktijkkaart](http://provisioning.ontwikkelcentrum.nl/Default.aspx?id=OC-24079-1-13.pdf&format=pdf&mode=single)  
[Hagen knippen; video](http://provisioning.ontwikkelcentrum.nl/Default.aspx?id=OC-34016-2-1d&format=html&mode=single)  
 ========================================================

1 Waarom worden hagen gesnoeid?

|  |
| --- |
| Om ze in vorm te krijgen en te houden. |

2 Geef met een X aan wat bij elkaar hoort.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | benzine | elektriciteit | handkracht |
| |  | | --- | |  | |  |  | x |
| |  | | --- | |  | |  | x |  |
| |  | | --- | |  | |  | x |  |
| |  | | --- | |  | | X |  |  |

3 Een motorzaag werkt alleen als je hem met 2 handen vasthoudt.   
Waarom moet je een motorzaag met 2 handen vasthouden?

|  |
| --- |
| veiligheid |

4 Als je met een elektrische heggenschaar werkt is het verstandig om het snoer over de schouder te leggen. Waarom?

|  |
| --- |
| Dan snij je het snoer niet zo snel door. |

5 Als je een haag knipt is het goed om de bovenkant smaller te maken dan de onder kant. Waarom is dat zo?

|  |
| --- |
| Dan komt er ook voldoende licht bij de onder kant |

6 Wat knip je eerst; de zijkanten of de bovenkant?

|  |
| --- |
| Zijkanten voor het overzicht |